Załącznik nr 2 do IWZ

Kosztorys ofertowy

„Przebudowa świetlicy w Pełchu”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość.** | **Cena**  **zł** | **Wartość**  **zł**  **(4 x 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Roboty rozbiórkowe** | | | | |
| 1  d.1 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku  6.6\*12.92\*0.5\*2+(5.6+16.01)\*0.5\*6.8\*2+3\*7.3 | m2 | 254.120 |  |  |
| 2  d.1 | Przygotowanie płyt azbestowych do transportu  poz.1 | m2 | 254.120 |  |  |
| **2** | **Roboty budowlane** | | | |  |
| 3  d.2 | Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łaty drewniane 4x5cm  254.12 | m2 | 254.120 |  |  |
| 4  d.2 | Pokrycie dachu blachą trapezową T35  254.12 | m2 | 254.120 |  |  |
| 5  d.2 | Rynny z blachy powlekanej  (12.92+16.01)\*2 | m | 57.860 |  |  |
| 6  d.2 | Rury spustowe Fi 100mm z blachy powlekanej  7.24\*3+5.24 | m | 26.960 |  |  |
| 7  d.2 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki  ((12.02\*2+15.11)\*7.24+(2.48\*2+6.33)\*5.6-(3.67\*3.4+1.6\*2.1+1.45\*1.45\*9)) | m2 | 311.910 |  |  |
| 8  d.2 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,7) |  |  |  |  |
| 9  d.2 | Montaż profili elewacyjnych - parapety z blachy powlekanej  1.42\*5 | m | 7.100 |  |  |
| 10  d.2 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 0.5 m w gruncie kat. III 0.5\*0.5\*0.5\*(15.11\*2+14.7+12.02) | m3 | 7.118 |  |  |
| 11  d.2 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III  poz.10 | m3 | 7.118 |  |  |
| 12  d.2 | Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styropianowymi gr. 8cm  0.5\*(15.11\*2+14.7+12.02) | m2 | 28.470 |  |  |
| 13  d.2 | Izolacja natryskowa o grubości do 50 mm powierzchni płaskich  poz.4 | m2 | 254.120 |  |  |
| 14  d.2 | Podbitka okapu z PVC  (12.02\*2+15.11+6.33+2.68\*2)\*0.45 | m2 | 22.878 |  |  |
| 15  d.2 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.3\*3.4\*3.4 | m3 | 3.468 |  |  |
| 16  d.2 | Montaż drzwi segmentowych docieplonych do pom. gospodarczego  3.4\*3.4 | m2 | 11.560 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | |  |