Załącznik nr 7

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Opis parametrów technicznych oferowanych pojazdów**

**Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| 1 |  |  |

**Dane i parametry techniczne oferowanych pojazdów/urządzeń**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Określenie urządzenia, pojazdu | Producent, marka, typ pojazdu, urządzenia |
| 1 | Autobus, pojazd kategorii M3 2 szt. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cecha, parametr itp. | Wymagania techniczne | Oferowane parametry techniczne  (**należy wypełnić podając rzeczywiste parametry techniczne oferowanego pojazdu/urządzenia i odnieść się do wszystkich punktów określonych w „Wymagania techniczne” (3)**) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Charakterystyka techniczna i warunki ogólne | * 1. pojazdy kategorii M3;   2. maksymalny rozstaw osi 5200 mm;   3. ilość miejsc siedzących: min. 31 (w tym miejsce pilota oraz kierowcy);   4. pojazdy przystosowane do przewozu min. 1 osoby na wózku inwalidzkim;   5. pojemność bagażników min. 2,4 m3;   6. silnik zasilany olejem napędowym, spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin Euro 6; pojemność skokowa min. 2,8 dm3, moc maksymalna min. 129 kW; maksymalny moment obrotowy min. 400 Nm;   7. skrzynia biegów automatyczna, ilość biegów do przodu min. 6.;   8. kierownica po lewej stronie pojazdu;   9. rok produkcji 2021 lub nowsze;   10. pojazdy fabrycznie nowe, z przebiegiem nie większym niż 5 000 km po dostawie do siedziby Zamawiającego;   11. kolor pojazdów RAL 5013 lub zbliżony, lakier metalizowany;   12. autobusy oklejone grafiką – rodzaj, ilość naklejek i umiejscowienie napisów do uzgodnienia z Zamawiającym (łącznie ok. 3 m2);   13. kolorystyka wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym; |  |
|  | Wyposażenie | * 1. systemy bezpieczeństwa ABS, ASR, ESP lub równoważne;   2. drzwi wejściowe o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym, umieszczone z prawej strony pojazdu, możliwie blisko czołowej szyby; sterowane z miejsca kierowcy;   3. wykładzina podłogowa antypoślizgowa;   4. izolacja termiczno-akustyczna wnętrza;   5. klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej o mocy min. 17 kW, z indywidualnymi nawiewami dla każdego fotela;   6. oddzielna klimatyzacja kierowcy i pilota o mocy min. 4 kW;   7. sterownik klimatyzacji i ogrzewania przestrzeni pasażerskiej z możliwością regulacji temperatury ogrzewania;   8. min. 1 szyberdach;   9. przyciemnione szyby boczne;   10. fotele pasażerskie odchylane, wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa;   11. fotel pilota składany;   12. fotel kierowcy amortyzowany wraz z podłokietnikiem;   13. mikrofon;   14. tempomat;   15. grzejniki konwektorowe lub przypodłogowe kanały doprowadzające ciepło po obu stronach wnętrza pojazdu;   16. ogrzewanie postojowe;   17. komputer pokładowy;   18. światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED;   19. tachograf;   20. lodówka umiejscowiona w pobliżu stanowiska kierowcy;   21. radioodtwarzacz umożliwiający odczyt płyt CD/MP3 i DVD;   22. składany monitor LCD w przestrzeni pasażerskiej;   23. ładowarki USB w przestrzeni pasażerskiej (min. 4);   24. półki na bagaż podręczny;   25. lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane;   26. system monitoringu wraz z rejestratorem, obejmującego min. 4 kamery (cofania, rejestrująca drogę przed pojazdem, rejestrująca kierowcę i wsiadających pasażerów, rejestrująca wnętrze pojazdu);   27. wyświetlacze elektroniczne w kolorze białym lub pomarańczowym (przedni – do wyświetlania nr linii i kierunku jazdy, boczny – do wyświetlania nr linii i kierunku jazdy, tylny – do wyświetlania nr linii), wyświetlacze powinny umożliwiać zaprogramowanie nr linii i kierunku jazdy z funkcją pamięci;   28. składane, kwadratowe i odblaskowe tabliczki koloru żółtego z symbolem dzieci barwy czarnej, umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu;   29. obowiązkowe wyposażenie autobusu (gaśnice, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, oznaczone wyjścia awaryjne wraz z młotkami do rozbijania szyb, ogumione koło zapasowe).składane, kwadratowe i odblaskowe tabliczki koloru żółtego z symbolem dzieci barwy czarnej, umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu; |  |
|  | Inne | * 1. minimalna gwarancja na perforację nadwozia 36 miesięcy;   2. Zamawiający wymaga dostępu do serwisu gwarancyjnego w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. (należy wskazać firmę serwisu oraz adres serwisu) |  |

....................................... dnia.......................roku

................................................................

***/podpis i pieczęć upoważnionego***

***przedstawiciela/***