**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim”.**   
  
2. Przedmiotem dostawy jest fabrycznie nowy pojazd 9-osobowy (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, spełniającym wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn.zm.).   
3. Wymagania dotyczące dostawy przewidzianej przedmiotowym postępowaniem:

**3.1 PARAMETRY TECHNICZNE:**   
1) samochód osobowy 9-miejscowy (8 osób+1 kierowca), dodatkowo przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim,   
2) rok produkcji: 2021 rok lub nowszy, samochód fabrycznie nowy (nie rejestrowany), posiadający homologację i dokumenty dopuszczające go do ruchu - Zamawiający nie dopuszcza podwójnej rejestracji.   
3) długość całkowita – min. 5000 mm;   
4) wysokość całkowita – min. 1900 mm;   
5) szerokość całkowita bez lusterek – min. 1900 mm;   
6) rodzaj silnika-silnik wysokoprężny (ON) spełniający emisję spalin-EURO VI;   
7) pojemność skokowa: minimum 1900 cm3;   
8) moc silnika: min. 110 KM;   
9) skrzynia biegów: manualna min. 5 biegowa + bieg wsteczny.

**3.2 NADWOZIE:**   
1) podwójne siedzenie obok kierowcy,   
2) fotel kierowcy z regulacją,   
3) elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich,   
4) centralny zamek zdalnie sterowany pilotem (2 szt. pilotów), 2 kluczyki do pojazdu,   
5) drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane z prawej strony, przeszklone,  
6) boczny schodek antypoślizgowy przy drzwiach przesuwnych i uchwyt wewnętrzny ułatwiający wsiadanie,   
7) przestrzeń pasażerska przeszklona,   
8) szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane, podgrzewana przednia szyba oraz szyba tylna podgrzewana ze spryskiwaczem i wycieraczką   
9) lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane,   
10) lakier z palety producenta oferowanego pojazdu, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  
11) zabezpieczenie antykorozyjne nadkoli.

**3.3 BEZPIECZEŃSTWO:**   
1) min. dwie poduszki powietrzne – dla kierowcy i pasażera,   
2) światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu,   
3) światła do jazdy dziennej LED,   
4) hamulce tarczowe przy wszystkich kołach,   
5) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – typu ABS,   
6) układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu – typu ESP lub równoważny,   
7) wspomaganie układu kierowniczego,   
8) czujnik parkowania przód i tył,  
9) fotele tapicerowane,   
10) pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe na wszystkich siedzeniach,   
11) nadwozie całkowicie przeszklone,

**3.4 WYPOSAŻENIE:**   
1) immobiliser,   
2) tempomat,   
3) regulowana kolumna kierownicy w 2 płaszczyznach,   
4) pierwszy rząd foteli w układzie 1 + 2; fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem.   
5) drugi rząd foteli: 3-osobowe, w układzie 2 + 1 (składane, wyjmowane z możliwością pochylania),   
6) trzeci rząd foteli: 3-osobowy, w układzie 2+1 (szybkodemontowalny z pochylonym bądź składanym oparciem, z możliwością demontażu),   
7) tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone.   
8) klimatyzacja na przód i tył (w części pasażerskiej) półautomatyczna lub automatyczna,   
9) Ogrzewanie 2 i 3 rzędu siedzeń,   
10) fabrycznie montowany radioodtwarzacz AM/FM plus głośniki w przedniej i tylnej części pojazdu, odczyt MP3, gniazdo USB   
11) oświetlenie przestrzeni pasażerskiej,   
12) 1 kpl. kół o średnicy min. 16 cali (z oponami letnimi),   
13) 1 kpl. kół o średnicy min. 16 cali (z oponami zimowymi),   
14) pełnowymiarowe koło zapasowe,   
15) mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego (komplet pasów z homologacją do mocowania wózków),   
16) komplet pasów zapewniający bezpieczeństwo osobie na wózku inwalidzkim,   
17) najazd dla wózka inwalidzkiego, składany, przystosowany do mocowania po otwarciu tylnych drzwi pojazdu, oznakowany z homologacją z dopuszczeniem do wprowadzania osoby na wózku.   
18) wykładzina z tworzywa sztucznego lub gumowa w kabinie i części tylnej, antypoślizgowa,   
19) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,   
20) Chlapacze przód i tył,   
21) oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „pojazd dla osób niepełnosprawnych”.   
22) Zbiornik paliwa min. 60l,

**3.5 POZOSTAŁE:**   
1) odpowiedni dokument potwierdzający przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,   
2) gwarancja na oferowany samochód bez limitu kilometrów – minimum 2 lata   
3) gwarancja na powłoki lakiernicze – minimum 3 lata,   
4) gwarancja na perforację nadwozia – minimum 6 lat,   
5) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych   
6) autoryzowany serwis gwarancyjny dla oferowanego samochodu winien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

**UWAGA**: nie dopuszcza się możliwości przystosowania samochodu dostawczego na samochód do przewozu osób.   
  
4. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie kraju oraz spełniać wymagania obowiązujących na terenie Polski i dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego aktów prawnych i posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydane przez ustawowo uprawniony organ.   
5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:   
a) kartę pojazdu;   
b) aktualne świadectwo homologacji pojazdu;   
c) instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim;   
d) instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim;   
e) kartę gwarancyjną pojazdu;   
f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym;   
g) dwa komplety kluczyków;   
h) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.   
6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. na koszt Wykonawcy.