Załącznik nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Opis przedmiotu zamówienia**

**„Dostawa autobusu używanego”**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego, bezwypadkowego, sprawnego technicznie, kompletnego, oraz gotowego do bezzwłocznego użytkowania autobusu na potrzeby Gminy Perlejewo.
2. Charakterystyka techniczna i warunki ogólne:
   1. pojazdy kategorii M3;
   2. bezwypadkowy;
   3. zarejestrowany na terenie RP lub przygotowany do rejestracji;
   4. pojazd wolny od wad fizycznych i prawnych;
   5. posiadający aktualne badanie techniczne;
   6. wyprodukowany w min. 2018 r. lub młodszy;
   7. przebieg udokumentowany: nie wyższy niż 150 000 km;
   8. ilość miejsc siedzących: min. 50 (w tym miejsce pilota oraz kierowcy);
   9. silnik zasilany olejem napędowym, spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin Euro 6;
   10. moc silnika: min. 400 KM;
   11. skrzynia biegów automatyczna;
   12. kierownica po lewej stronie pojazdu;
   13. zawieszenie pneumatyczne;
   14. ilość osi: 2;
   15. stan ogumienia: min. 50% bieżnika;
3. Wyposażenie:
   * 1. drzwi wejściowe o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym, umieszczone z prawej strony pojazdu, sterowane z miejsca kierowcy;
     2. fotel pilota składany;
     3. fotel kierowcy amortyzowany wraz z podłokietnikiem;
     4. pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach;
     5. siedzenia pasażerskie z podłokietnikami;
     6. komputer pokładowy;
     7. tachograf;
     8. półki na bagaż podręczny;
     9. lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane;
     10. klimatyzacja podwójna;
     11. ogrzewanie postojowe;
     12. systemy bezpieczeństwa ABS, ASR, ESP lub równoważne;
     13. retarder;
     14. tempomat;
     15. asystent pasa ruchu;
     16. lodówka;
     17. WC;
     18. radioodtwarzacz umożliwiający odczyt płyt CD/MP3;
     19. min. 2 x ekran TV;
     20. DVD;
     21. kamera cofania;
     22. mikrofon + nagłośnienie;
     23. oświetlenie indywidualne miejsc pasażerskich;
     24. obowiązkowe wyposażenie autobusu (gaśnice, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, oznaczone wyjścia awaryjne wraz z młotkami do rozbijania szyb, ogumione koło zapasowe).
4. Gwarancja:

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji rozruchowej na okres min. 2 miesięcy od dnia przekazania autobusu.

1. Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem:
   1. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. instrukcja obsługi pojazdu oraz wyposażenia w języku polskim (w wersji tradycyjnej lub elektronicznej).
2. Wymagania dodatkowe:
3. Pojazd po pełnym serwisie (po wymianie wszystkich olejów i płynów) przygotowany do bezzwłocznego użytkowania;
4. Wykonawca udostępnieni pojazd do jazdy próbnej przed zakupem w celu ewentualnego sprawdzenia stanu technicznego przez Zamawiającego;
5. Wykonawca przeszkoli pracownika Zamawiającego w zakresie uruchamiania i eksploatacji pojazdu;
6. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełniać oferowany autobus, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.