**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim”.**

**2**. Przedmiotem dostawy jest fabrycznie nowy pojazd 9-osobowy (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, spełniającym wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

**3.** Wymagania dotyczące dostawy przewidzianej przedmiotowym postępowaniem:

**3.1 PARAMETRY TECHNICZNE:**
1) samochód osobowy 9-miejscowy (8 osób+1 kierowca), dodatkowo przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim,
2) rok produkcji: 2022 rok, samochód fabrycznie nowy (nie rejestrowany), posiadający homologację i dokumenty dopuszczające go do ruchu - Zamawiający nie dopuszcza podwójnej rejestracji.
3) długość całkowita – min. 5000 mm;
4) wysokość całkowita – min. 1900 mm;
5) szerokość całkowita bez lusterek – min. 1900 mm;
6) rodzaj silnika-silnik wysokoprężny (ON) turbodoładowany, spełniający emisję spalin-EURO VI;
7) pojemność skokowa: minimum 1900 cm3;
8) moc silnika: min. 110 KM;
9) skrzynia biegów: manualna min. 5 biegowa + bieg wsteczny.

**3.2 NADWOZIE:**
1) podwójne siedzenie obok kierowcy,
2) fotel kierowcy z regulacją,
3) elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich,
4) centralny zamek zdalnie sterowany pilotem (2 szt. pilotów), 2 kluczyki do pojazdu,
5) drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane z prawej strony, przeszklone,
6) boczny schodek antypoślizgowy przy drzwiach przesuwnych i uchwyt wewnętrzny ułatwiający wsiadanie,
7) przestrzeń pasażerska przeszklona,
8) szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane, podgrzewana przednia szyba oraz szyba tylna podgrzewana ze spryskiwaczem i wycieraczką
9) lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane,
10) lakier z palety producenta oferowanego pojazdu, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
11) zabezpieczenie antykorozyjne nadkoli.

**3.3 BEZPIECZEŃSTWO:**
1) min. dwie poduszki powietrzne – dla kierowcy i pasażera,
2) światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu,
3) światła do jazdy dziennej LED,
4) hamulce tarczowe przy wszystkich kołach,
5) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – typu ABS,
6) układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu – typu ESP lub równoważny,
7) wspomaganie układu kierowniczego,
8) czujnik parkowania przód i tył,
9) fotele tapicerowane,
10) pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe na wszystkich siedzeniach,
11) nadwozie całkowicie przeszklone,

**3.4 WYPOSAŻENIE:**
1) immobiliser,
2) regulowana kolumna kierownicy w 2 płaszczyznach,
3) pierwszy rząd foteli w układzie 1 + 2; fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem.
4) drugi rząd foteli: 3-osobowe, w układzie 2 + 1 (składane, wyjmowane z możliwością pochylania),
5) trzeci rząd foteli: 3-osobowy, w układzie 2+1 (szybkodemontowalny z pochylonym bądź składanym oparciem, z możliwością demontażu),
6) tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone,
7) klimatyzacja na przód i tył (w części pasażerskiej) półautomatyczna lub automatyczna,
8) Ogrzewanie 2 i 3 rzędu siedzeń,
9) fabrycznie montowany radioodtwarzacz AM/FM plus głośniki w przedniej i tylnej części pojazdu, odczyt MP3, gniazdo USB
10) oświetlenie przestrzeni pasażerskiej,
11) 1 kpl. kół zamontowany na pojeździe z oponami zimowymi,
12) 1 kpl. opon (opony letnie),
13) pełnowymiarowe koło zapasowe,
14) mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego (komplet pasów z homologacją do mocowania wózków),
15) komplet pasów zapewniający bezpieczeństwo osobie na wózku inwalidzkim,
16) najazd dla wózka inwalidzkiego, składany, przystosowany do mocowania po otwarciu tylnych drzwi pojazdu, oznakowany z homologacją z dopuszczeniem do wprowadzania osoby na wózku.
17) wykładzina z tworzywa sztucznego lub gumowa w kabinie i części tylnej, antypoślizgowa,
18) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,
19) Chlapacze przód i tył,
20) oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „pojazd dla osób niepełnosprawnych”.
21) Zbiornik paliwa min. 60l,

**3.5 POZOSTAŁE:**
1) odpowiedni dokument potwierdzający przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,
2) gwarancja na oferowany samochód bez limitu kilometrów – minimum 2 lata
3) gwarancja na powłoki lakiernicze – minimum 3 lata,
4) gwarancja na perforację nadwozia – minimum 6 lat,
5) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
6) autoryzowany serwis gwarancyjny dla oferowanego samochodu winien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

**UWAGA**: nie dopuszcza się możliwości przystosowania samochodu dostawczego na samochód do przewozu osób.

**4**. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie kraju oraz spełniać wymagania obowiązujących na terenie Polski i dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego aktów prawnych i posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydane przez ustawowo uprawniony organ.
**5**. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:
a) kartę pojazdu;
b) aktualne świadectwo homologacji pojazdu;
c) instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim;
d) instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim;
e) kartę gwarancyjną pojazdu;
f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym;
g) dwa komplety kluczyków;
h) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.
**6.** Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo w terminie do **dnia 28 lutego 2023 r.** na koszt Wykonawcy.