**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim”.**   
  
**2**. Przedmiotem dostawy jest fabrycznie nowy pojazd 9-osobowy (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, spełniającym wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

**3.** Wymagania dotyczące dostawy przewidzianej przedmiotowym postępowaniem:

**3.1 PARAMETRY TECHNICZNE:**   
1) samochód osobowy 9-miejscowy (8 osób+1 kierowca), dodatkowo przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim,   
2) rok produkcji: 2022 rok, samochód fabrycznie nowy (nie rejestrowany), posiadający homologację i dokumenty dopuszczające go do ruchu - Zamawiający nie dopuszcza podwójnej rejestracji.   
3) długość całkowita – min. 5000 mm;   
4) wysokość całkowita – min. 1900 mm;   
5) szerokość całkowita bez lusterek – min. 1900 mm;   
6) rodzaj silnika-silnik wysokoprężny (ON) turbodoładowany, spełniający emisję spalin-EURO VI;   
7) pojemność skokowa: minimum 1900 cm3;   
8) moc silnika: min. 110 KM;   
9) skrzynia biegów: manualna min. 5 biegowa + bieg wsteczny.

**3.2 NADWOZIE:**   
1) podwójne siedzenie obok kierowcy,   
2) fotel kierowcy z regulacją,   
3) elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich,   
4) centralny zamek zdalnie sterowany pilotem (2 szt. pilotów), 2 kluczyki do pojazdu,   
5) drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane z prawej strony, przeszklone,  
6) boczny schodek antypoślizgowy przy drzwiach przesuwnych i uchwyt wewnętrzny ułatwiający wsiadanie,   
7) przestrzeń pasażerska przeszklona,   
8) szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane, podgrzewana przednia szyba oraz szyba tylna podgrzewana ze spryskiwaczem i wycieraczką   
9) lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane,   
10) lakier z palety producenta oferowanego pojazdu, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,  
11) zabezpieczenie antykorozyjne nadkoli.

**3.3 BEZPIECZEŃSTWO:**   
1) min. dwie poduszki powietrzne – dla kierowcy i pasażera,   
2) światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu,   
3) światła do jazdy dziennej LED,   
4) hamulce tarczowe przy wszystkich kołach,   
5) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – typu ABS,   
6) układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu – typu ESP lub równoważny,   
7) wspomaganie układu kierowniczego,   
8) czujnik parkowania przód i tył,  
9) fotele tapicerowane,   
10) pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe na wszystkich siedzeniach,   
11) nadwozie całkowicie przeszklone,

**3.4 WYPOSAŻENIE:**   
1) immobiliser,   
2) regulowana kolumna kierownicy w 2 płaszczyznach,   
3) pierwszy rząd foteli w układzie 1 + 2; fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem.   
4) drugi rząd foteli: 3-osobowe, w układzie 2 + 1 (składane, wyjmowane z możliwością pochylania),   
5) trzeci rząd foteli: 3-osobowy, w układzie 2+1 (szybkodemontowalny z pochylonym bądź składanym oparciem, z możliwością demontażu),   
6) tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone,   
7) klimatyzacja na przód i tył (w części pasażerskiej) półautomatyczna lub automatyczna,   
8) Ogrzewanie 2 i 3 rzędu siedzeń,   
9) fabrycznie montowany radioodtwarzacz AM/FM plus głośniki w przedniej i tylnej części pojazdu, odczyt MP3, gniazdo USB   
10) oświetlenie przestrzeni pasażerskiej,   
11) 1 kpl. kół zamontowany na pojeździe z oponami zimowymi,   
12) 1 kpl. opon (opony letnie),   
13) pełnowymiarowe koło zapasowe,   
14) mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego (komplet pasów z homologacją do mocowania wózków),   
15) komplet pasów zapewniający bezpieczeństwo osobie na wózku inwalidzkim,   
16) najazd dla wózka inwalidzkiego, składany, przystosowany do mocowania po otwarciu tylnych drzwi pojazdu, oznakowany z homologacją z dopuszczeniem do wprowadzania osoby na wózku.   
17) wykładzina z tworzywa sztucznego lub gumowa w kabinie i części tylnej, antypoślizgowa,   
18) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,   
19) Chlapacze przód i tył,   
20) oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „pojazd dla osób niepełnosprawnych”.   
21) Zbiornik paliwa min. 60l,

**3.5 POZOSTAŁE:**   
1) odpowiedni dokument potwierdzający przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,   
2) gwarancja na oferowany samochód bez limitu kilometrów – minimum 2 lata   
3) gwarancja na powłoki lakiernicze – minimum 3 lata,   
4) gwarancja na perforację nadwozia – minimum 6 lat,   
5) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych   
6) autoryzowany serwis gwarancyjny dla oferowanego samochodu winien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

**UWAGA**: nie dopuszcza się możliwości przystosowania samochodu dostawczego na samochód do przewozu osób.   
  
**4**. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie kraju oraz spełniać wymagania obowiązujących na terenie Polski i dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego aktów prawnych i posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydane przez ustawowo uprawniony organ.   
**5**. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:   
a) kartę pojazdu;   
b) aktualne świadectwo homologacji pojazdu;   
c) instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim;   
d) instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim;   
e) kartę gwarancyjną pojazdu;   
f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym;   
g) dwa komplety kluczyków;   
h) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.   
**6.** Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo w terminie do **dnia 28 lutego 2023 r.** na koszt Wykonawcy.